04 00 01 00 03

4 fonction lecture de n mot

00 01 indique que l’on commence la lecture

00 03 lire 3 mot

Trame pour activer tapis : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 00 00 00

Trame pour stop le tapis : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 00 00 01

Trame pour activer piston 1 : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 06 00 01

Trame pour désactiver le piston 1 : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 06 00 00

Trame pour activer le piston 2 : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 07 00 01

Trame pour désactiver le piston 2 : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 07 00 00

Trame pour activer le piston 3 : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 05 00 01

Trame pour désactiver le piston 3 : 00 00 00 00 00 06 00 06 00 05

Trame pour lire piston : 00 00 00 00 00 06 04 00 01 00 03